附件

省级政务云低负载判断标准

一、负载指标

**（1）峰值vCPU平均使用率**：每分钟记录一次vCPU使用率，最高30个记录值的平均值；

**（2）vCPU平均使用率：**每分钟记录一次vCPU使用率，当天所有记录值的平均值；

**（3）内存平均使用率：**每分钟记录一次内存使用率，当天所有记录值的平均值；

**（4）存储可使用月数：**存储剩余容量/当月增加存储使用量；

二、判断标准

（1）vCPU低负载标准：峰值vCPU平均使用率≤40%且vCPU平均使用率≤20%；

（2）内存低负载标准：内存平均使用率≤50%；

（3）存储低负载标准：存储可使用月数>12。

低负载的判定以天为单位。当天vCPU、内存、磁盘三个指标中的任一项达到低负载标准时，即判定当天为低负载；一个月内低负载天数超过15天则当月为低负载。