梅州市住房公积金自助服务终端一体机采购需求

1. 技术要求
2. 触摸屏自助服务终端一体机参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **要求** |
| 1 | 机柜 | 豪华型数控多媒体机柜，内含音响，网络接口等，颜色可订制 |
| 2 | 显示设备 | 19寸电容触摸显示器  光技术LED  亮度250 cd/m2  对比度1000:1  可视角水平:170° / 垂直:160°  响应时间5 ms (GTG)  显示颜色16.7M Colors  显示分辨率1280 x 1024 (4:3)  刷新频率60Hz  玻璃2mm 黑色丝印，物理钢化  触摸技术投射式电容(PCT)  防水性能触摸表面不会受到水滴或者  水蒸气影响 |
| 3 | 手写软件 | 马蹄莲手写控制卡，U口。 |
| 4 | 二代证阅读器 | 华视二代证阅读器 |
| 5 | 微打 | EPSON MT-532型，并口传输方式，80mm宽，半切纸式热敏打印机 |
| 6 | A4打印机 | HP154NW A4激光彩色打印机 |
| 7 | 高拍仪 | G660紫光高拍仪 |
| 8 | 摄像头 | 迪威泰双目摄像头； |
| 9 | 人脸识别软件 | 人脸识别-人证对比+活体检测 |
| 10 | 自配主机散件 | G3260/4G/1T/DVD/电源/键鼠/win7系统 |

1. 对接开发与系统集成服务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **要求** |
| 1 | 对接开发服务 | 与采购人信息管理系统对接开发，实现自助服务终端一体机中身份证自动感应功能。 |
| 2 | 与采购人信息管理系统对接开发，实现自助服务终端一体机中材料高拍仪电子化拍照功能。 |
| 3 | 与采购人信息管理系统对接开发，实现自助服务终端一体机中人脸识别软件的刷脸认证识别功能。 |
| 4 | 与采购人信息管理系统对接开发，实现自助服务终端一体机中电子签章证明材料打印功能。 |
| 5 | 系统集成服务 | 实现系统集成服务工作，包括完成本服务的集成服务费用、税费等费用。 |

3)签订合同后10天（自然日）内安装对接调试完毕。